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Изх. №30-63-18/25.08.2017 г.

Относно: разяснение по обществена поръчка с предмет: "Водоснабдяване на с. Долно прахово и с. Чернигово, общ. Ардино”;
Уважаеми  Участници,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП  публикуваме разяснения по зададени въпроси, както следва:

 Въпрос №1: 

ОП №1 – „Водоснабдяване на с. Долно прахово” в КС е предвидено да се доставят и свържат PE-HD ТРЪБИ Ф 63/16 – 1500 м.

1. По поз. №3 от КС е предвидено  - ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061> - 80.00 м3


Въпрос: тъй като на обекта няма предвидени други изкопи, може ли да се угочнят параметрите на водопровода, защото с тези количества не може да се изкопае целия.

Отговор №1:
Има съществуващ стар водопровод Ф80 АЦ, 1300 м., предвидено е новия водопровод да бъде прокаран по съществуващия водопровод Ф80 АЦ, а за  останалите 200 м. ще има изкопни работи.
Въпрос №2: 
 2. По позиция №5 от КС е предвидено - 'ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> - 80 м3 (шифъра на позицията отговаря на засипване без трамбоване в земни почви) 
Въпрос: с какви почви ще се засипе водопровода, след като на обекта е предвидено да се изпълни изкоп в скални почви?
Отговор №2:
 Навсякъде не е скална почва, засипването на водопровода е с обикновена почва.
Въпрос №3:
3. По позиция №9 от КС – Подложка от пясък – 10 м3

Въпрос: кои участъци от водопровода ще се зесипват с пясък и с каква дебелина?

Отговор №3:

За обекта няма проект и засипването ще е на места.

Въпрос №4:

Във връзка с изготвянето на работната програма и линейния график, уточнете циментова замазка – 30 м2; циментова мазилка по стени и тавани – 49 м2 и доставка и полагане на бетон В20-2м3 на коя част от обекта ще се изпълни.
Отговор №4:

Има съществуващ резервоар - циментовата замаска, циментова мазилка и бетона са за резервоара.

Въпрос №5: 

ОП №2 „Водоснабдяване на с. Чернигово” в КС е предвидено да се доставят и свържат 
PE-HD ТРЪБИ Ф 63/16 – 1700 м.


1. По позиция №3 от КС е предвидено - ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-061>> - 330.00 м3


Въпрос: тъй като на обекта няма предвидени други изкопи, може ли да се угочнят параметрите на водопровода, защото с тези количества не може да се изкопае целия.

Отговор №5:
330 м3 изкопи са достатъчни.

Въпрос №6:
По позиция №5 от КС е предвидено - 'ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> - 330 м3 (шифъра на позицията отговаря на засипване без трамбоване в земни почви) 

Въпрос: с какви почви ще се засипе водопровода, след като на обекта е предвидено да се изпълни изкоп в скални почви?
Отговор №6:
 Навсякъде не е скална почва, засипването на водопровода е с обикновена почва.
Въпрос №7: 
По позиция №9 от КС – Подложка от пясък – 60 м3
Въпрос: кои участъци от водопровода ще се засипват с пясък и с каква дебелина?

Отговор №7:

За обекта няма проект и засипването ще е на места.

Въпрос №8: 

Във връзка с изготвянето на работната програма и линейния график, уточнете циментова замазка – 15 м2; циментова мазилка по стени и тавани – 20 м2 и доставка и полагане на бетон В20-2м3 на коя част от обекта ще се изпълни.

Отговор №8: 

Има съществуващ резервоар - циментовата замаска, циментовата мазилка и бетона са за резервоара.

РЕСМИ МУРАД:----------п------
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО
__________________________________________________________________

Република България, област Кърджали                                                                                     
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568

e-mail:   ardino@abv.bg





















